**Type:** FiberCore benkeplate
**Materiale:** 0,8/0,9 mm laminat på 12 mm. CDF plate

**Forside:** 0,8 mm laminat, 0,8 mm XP, 0,9 mm FENIX
**Overflate:**  Som angitt ved bestilling (inkl. FENIX & XP)

**Bakside:** Bakside med hvit kontralaminate
**Kant:** ABS

**Farge:** Se sortimentsoversikten på byhorn.com

**Materialebeskrivelse:**

Laminat består av flere lag sammenpresset papir, med et lag dekorpapir og et beskyttende lag melamin øverst. Laminatet limes på en 12 mm CDF-plate.
Det er mulig å få laminat i flere forskjellige overflater, mønstre og farger. Det kan forekomme nyanseforskjeller ved etterleveranser og enkelte laminatdekorer. Disse nyanseforskjellene blir mest synlige ved skjøter, og gir ikke grunnlag for reklamasjon.

**Rengjøring:** Daglig rengjøring gjøres enkelt med en ren klut oppvridd i lunkent vann. Bruk av oppvaskmiddel kan over tid gi en fet overflate, som fjernes med HORN Surface Cleaner.

**Vedlikehold:** Laminatoverflaten er motstandsdyktig mot vanlige husholdningskjemikalier, men ikke sterke syrer og baser.

**Fjerning av flekker:** Hvis laminatbenkeplaten er skitten, kan den rengjøres med vann og universalrengjøringsmiddel.

HORN Surface Cleaner kan også påføres konsentrert etter følgende veiledning:

1. Påfør HORN Surface Cleaner konsentrert med en klut.
2. La virke i 2–3 minutter.
3. Fordel med en klut eller myk svamp (f.eks. melaminsvamp). Vær forsiktig på ru og matte overflater (fordel med myke strøk uten trykk).
4. Fjern alle rester med en våt klut (tørk av ca. 3–5 ganger med rent vann).
5. Tørk laminatoverflaten med en ren lofri klut.
6. Gjenta punkt 1–5 til benkeplaten er helt ren.

Sterkt fargede væsker og lignende kan forårsake misfarging av laminatbenkeplaten og bør fjernes så raskt som mulig.

**Ripebestandighet:** Bruk aldri skarpe gjenstander direkte på laminatoverflaten – bruk alltid skjærefjøl. Unngå å dra materialer som keramikk og støpejernsgryter direkte over laminatbenkeplaten, da de kan ripe overflaten.

Slipende rengjøringsmidler som skurepulver, stålull eller etsende rengjøringsmidler må ikke brukes.
Ensfargede eller mønstrede laminater med glatt overflate kan gjøre riper mer synlige. Noen riper kan utbedres med ColorFill, som kan kjøpes hos din forhandler. Instruksjoner følger med produktet, men vi anbefaler profesjonell behandling.

**Varme:** Bruk alltid gryteunderlag.
Laminat tåler ikke direkte kontakt med varme gryter eller panner. Vannkokere, kaffemaskiner og lignende som avgir konstant varme, bør ikke stå direkte på skjøter, da manglende tetting og kondens kan forårsake oppsvelling eller vanninntrengning. Dette dekkes ikke av vår garanti.